Packet Tracer - Configuração básica do switch e do dispositivo final

# Tabela de Endereçamento

| **Dispositivo** | **Interface** | **Endereço IP** | **Máscara de sub-rede** |
| --- | --- | --- | --- |
| [[S1Name]] | VLAN 1 | [[S1Add]] | 255.255.255.0 |
| [[S2Name]] | VLAN 1 | [[S2Add]] | 255.255.255.0 |
| [[PC1Name]] | NIC | [[PC1Add]] | 255.255.255.0 |
| [[PC2Name]] | NIC | [[PC2Add]] | 255.255.255.0 |

# Objetivos

* Configurar nomes de host e endereços IP em dois switches Cisco Internetwork Operating System (IOS) pela interface de linha de comando (CLI).
* Usar comandos do Cisco IOS para especificar ou limitar o acesso às configurações de dispositivo.
* Usar os comandos IOS para salvar a configuração em execução.
* Configurar dois dispositivos host com endereços IP.
* Verificar a conectividade entre os dois dispositivos finais de PC.

# Cenário

Como um técnico de LAN recém-contratado, o gerente de redes pediu que você demonstrasse sua habilidade para configurar uma pequena LAN. Suas tarefas incluem definir as configurações iniciais em dois switches com Cisco IOS e configurar parâmetros de endereço IP nos dispositivos host para fornecer conectividade completa. Você usará dois switches e dois hosts/PCs em uma rede cabeada e ligada.

# Instruções

Configure os dispositivos para atender aos requisitos abaixo.

# Requisitos

* Use uma conexão de console para acessar cada switch.
* Nomeie os switches como **[[S1Name]]** e **[[S2Name]]**.
* Use a senha **[[LinePW]]** para todas as linhas.
* Use a senha secreta **[[SecretPW]]**.
* Criptografe todas as senhas em texto simples.
* Configure um banner de mensagem do dia (MOTD) apropriado.
* Configure o endereçamento de todos os dispositivos de acordo com a Tabela de endereços.
* Salve suas configurações.
* Verifique a conectividade entre todos os dispositivos.

**Nota:** Clique em **Verificar resultados** para ver seu progresso. Clique em **Redefinir atividade** para gerar um novo conjunto de requisitos. Se você clicar nessa opção antes de concluir a atividade, todas as configurações serão perdidas.

ID: [[indexNames]][[indexPWs]][[indexAdds]][[indexTopos]]

*Fim do documento*

| **Dispositivo** | **Interface** | **Endereço** | **Máscara de sub-Rede** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Class-A** | **VLAN 1** | **128.107.20.10** | **255.255.255.0** |
| **Class-B** | **VLAN 1** | **128.107.20.15** | **255.255.255.0** |
| **Student-1** | **NIC** | **128.107.20.25** | **255.255.255.0** |
| **Student-2** | **NIC** | **128.107.20.30** | **255.255.255.0** |

| **Dispositivo** | **Interface** | **Endereço** | **Máscara de sub-Rede** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Room-145** | **VLAN 1** | **10.10.10.100** | **255.255.255.0** |
| **Room-146** | **VLAN 1** | **10.10.10.150** | **255.255.255.0** |
| **Manager** | **NIC** | **10.10.10.4** | **255.255.255.0** |
| **Reception** | **NIC** | **10.10.10.5** | **255.255.255.0** |

| **Dispositivo** | **Interface** | **Endereço** | **Máscara de sub-Rede** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASw-1** | **VLAN 1** | **172.16.5.35** | **255.255.255.0** |
| **ASw-2** | **VLAN 1** | **172.16.5.40** | **255.255.255.0** |
| **User-01** | **NIC** | **172.16.5.50** | **255.255.255.0** |
| **User-02** | **NIC** | **172.16.5.60** | **255.255.255.0** |





